安徽省水利厅关于印发《安徽省“黄山杯”

水利优质工程申报工作指南》的通知
各市水利（水务）局、厅直有关单位：

为进一步规范安徽省“黄山杯”水利优质工程评选工作，现将《安徽省“黄山杯”水利优质工程申报工作指南》印发给你们，请认真抓好贯彻执行。

安徽省水利厅

2026年4月16日

安徽省“黄山杯”水利优质工程申报

工作指南
为进一步规范安徽省“黄山杯”水利优质工程评选工作，根据《安徽省建设工程“黄山杯”奖评选办法》（建质〔2022〕39号）（以下简称《办法》），制定安徽省“黄山杯”水利优质工程申报工作指南。

一、申报条件
申报工程在符合《办法》第三章规定的申报条件下，还应满足下列条件：
（一）新建、改（扩）建水利工程（仅限主体工程全部拆除重建）；
（二）申报工程规模符合要求（见附件1）；
（三）符合水利工程基本建设程序且通过竣工验收。国家水网骨干工程能够独立发挥功能的标段，应完成合同工程验收且通过阶段验收（下闸蓄水验收、通水验收、机组启动验收等）；
（四）工程运行一年以上（以阶段验收时间为准），原则上应达到设计标准的运行考验，未发现影响工程安全运行的质量缺陷和质量安全隐患；
（五）工程施工质量等级符合行业相关规定要求。
二、申报材料
（一）申报单位按照《办法》和当年度申报通知要求进行申报（申报材料清单见附件2），推荐本单位的主要完成人（范围及名额见附件3），并对申报材料的真实性、准确性和完整性负责。

（二）工程创优计划和过程检查材料。建设单位（项目法人）应将创优计划（大纲见附件4）报设区市水行政主管部门备案，省级组建项目法人的建设工程报省水利厅备案。设区市水行政主管部门负责审核汇总辖区内申报项目的创优计划，并通过安徽省水利工程建设综合管理平台——创优申报模块上报省水利厅。申报单位需提供过程检查记录（见附件5、6）。过程检查应由项目主管部门或质量监督机构组织。

（三）工程照片不少于20张（jpg格式，未经加工处理，像素4K、大小3M及以上），其中工程关键部位（重要隐蔽、主体工程清水混凝土、护坡护岸、主要金属结构机电设备等）照片不少于15张，工程全貌照片不少于5张，能反映工程特色。视频资料不超过5分钟，格式应为mp4、mpv、mkv（视频制作指南见附件7）。

三、申报要求

（一）申报材料须经申报单位确认无误，并经设区市水行政主管部门或项目主管部门审核确认。

（二）申报单位应通过安徽省水利工程建设综合管理平台进行网上申报。

四、资格审查

省水利工程质量监督中心站负责资格审查，复核申报材料的完整性及申报条件的符合性。
五、现场复查
（一）组织方式
省水利工程质量监督中心站组织现场复查工作。现场复查由专家组负责，实行专家组长负责制，专家数量一般3至5人。现场复查组成员应签署《工作纪律和无利益关系承诺书》。

（二）标准及程序
1.赋分标准：主要围绕工程建运管、监理控制、施工质量3个方面进行赋分评价。

2.现场复查程序：

（1）召开申报工程现场复查会议，介绍复查专家，向申报单位告知工作程序，明确配合事项和要求；

（2）观看工程声像资料；

（3）听取各参建单位及质量安全监督机构汇报；

（4）实地察看工程现场，必要时抽检工程实体质量；

（5）查阅工程资料、现场询问；

（6）现场复查组集中评议，对照否决项（见附件8）、评选要点（见附件9）进行现场赋分。
（三）现场复查成果
现场复查组负责提交现场复查报告，现场复查报告通过文字和图片展示工程概况、工程亮点、存在问题等，按工程项目现场复查得分进行推荐排序，现场复查表作为复查报告附件。

工程建运管、监理控制、施工质量3个单项得分率（得分率＝实得分/标准分）均不低于75%，且总得分率不低于85%的工程进入下一评审环节。

六、推荐评审
“黄山杯”水利优质工程推荐工作组由省水利厅分管水利工程建设的负责人、相关业务主管部门负责人和有关专家组成，成员数量不少于9人（单数），推荐工作组听取资格审查、现场复查及推荐排序等情况报告，采用记名投票方式进行推荐，以获得2/3（含）以上同意票确定，根据指标数提交获奖建议名单，当票数一致时以现场复查得分确定推荐先后顺序。推荐工作组成员应签署《工作纪律和无利益关系承诺书》。
七、附则
《安徽省“黄山杯”水利优质工程申报工作指南》由厅水利工程建设处负责解释。

附件：1.申报工程规模要求
2.申报材料清单
3.主要完成人范围及名额
4.工程创优计划编制大纲
5.工程质量行为检查表

6.工程实体质量检查表

7.安徽省“黄山杯”水利优质工程视频制作指南

8.安徽省“黄山杯”水利优质工程评选否决项

9.安徽省“黄山杯”水利优质工程评选要点

附件1

申报工程规模要求
一、水闸工程过闸流量达到100m³/s及以上；

二、泵站工程装机流量达到10m³/s及以上或装机功率达到1000kW及以上；

三、新建水库工程库容达到100万m³及以上或坝高达到15m及以上；

四、堤防工程等级达到3级及以上；

五、灌区工程的灌溉面积达到5万亩及以上；
六、村镇供水工程日供水能力达到10000m³及以上；
七、其他水利工程根据相关规定达到中型及以上工程规模要求。
以上所有申报工程，在满足工程规模要求的同时，其初步设计批复概算（独立发挥功能的标段概算）不低于5000万元。

附件2

申报材料清单

1.关于推荐安徽省“黄山杯”优质工程的函（原件）
2.安徽省“黄山杯”优质工程申报单位承诺书（原件）

3.《安徽省“黄山杯”优质工程申报表》（原件）
4.工程简介。主要反映工程概况、工程质量、工程效益和社会影响、使用的新技术、新工艺及工程亮点等，控制在2000字以内。
5.初步设计批复文件，建设单位（项目法人）或工程总承包单位与承建、主要参建等单位签订的合同，建设单位（项目法人）盖章确认的投资规模证明材料（如有主要参建单位，需另外提供建筑及安装工程投资规模证明材料）等。
6.项目创优过程检查记录。
7.工程竣工验收（或合同工程验收）、阶段验收鉴定书，全过程检测报告。
8.工程质量监督报告。
9.工程所在地工程质量、安全监管部门出具无质量、安全事故的证明（原件）各一份。
10.反映工程全貌及亮点的照片或平面布置图，照片不少于20张。
11.视频资料。
附件3
主要完成人范围及名额
一、建设单位（项目法人）
项目法人单位主要完成人为该单位负责申报工程的项目负责人、技术负责人及现场主要管理人员，总人数不超过3人。

二、承建单位及主要参建单位
承建单位、主要参建单位应是与建设单位（项目法人）或工程总承包单位签订合同的独立法人单位。

承建单位是指承建主体工程的施工单位，且合同额不低于3000万元。

主要参建单位为承担土建附属工程、金属结构制作及安装工程施工的单位，其实际完成的工程投资（以结算价为准）应不低于建筑及安装工程投资的10%。

承建单位及主要参建单位的主要完成人包括项目经理、技术负责人、项目部从事施工管理的主要人员，总人数不超过10人。

三、监理单位
监理单位为承担主体工程监理工作的单位。其主要完成人为该单位负责申报工程的总监理工程师、监理工程师等，总人数不超过3人。
附件4

工程创优计划编制大纲

（工程创优计划包括但不限于以下内容）
一、项目基本情况
1.1工程概况（建设内容、工程规模、工程等别、批复投资额等）

1.2工程建设参建单位、质量检测单位、质量和安全监督机构等

二、编制目的及依据
三、创优实施计划
3.1工程创优目标

3.2创优组织机构

3.3创优任务

3.4“四新技术”运用计划

四、创优保证措施
4.1建设管理措施

4.2监理控制措施

4.3施工质量措施

五、工程施工过程中重难点部位质量控制
六、资料管理
6.1工程资料

6.2影像资料

附件5

工程质量行为检查表

工程名称：                                  

	工程

类别
	序号
	检查项目
	检查情况

	水闸(
泵站(
水库(
河道(
灌区(其他(
（勾选）


	1
	主体工程开工后三个月内，是否按规定编制创优计划并报备。
	

	
	2
	工程质量目标及创优目标是否明确。
	

	
	3
	创优保证体系（组织机构、体系运行）是否健全、正常。
	

	
	4
	项目法人组建及职责履行、招标工作情况、质量检测开展情况等是否规范。
	

	
	5
	勘察设计现场服务、设计变更管理等是否规范。
	

	
	6
	创优措施（工法、技术创新、“四新技术”应用等）是否规范。
	

	
	7
	结合施工难点、特点、重点，制定相应的专项施工技术方案或措施是否具有针对性、指导性。
	

	
	8
	混凝土配合比、地基基础处理等主要工艺参数试验方案及成果是否满足要求。
	

	
	9
	原材料、构配件、中间产品、设备检验和报验是否规范。
	

	
	10
	是否按水利工程基本建设管理相关规定进行施工质量验收；是否按相应行业规定进行专项验收。
	

	
	11
	资料管理（工程资料、影像资料等）是否及时、规范。
	

	检查意见：

    检查单位：

        检查人员签名：

                                                           年   月   日                                                                     


附件6

工程实体质量检查表

工程名称：                                                                                                 
	工程

类别
	序号
	检查项目
	检查情况

	地基基础（防渗）

工程
	1
	地基基础承载力、桩身完整性等技术指标检测情况；防渗工程强度、厚度、连续性、渗透系数、压实度等技术指标检测情况。 
	

	
	2
	重要隐蔽单元工程验收情况（地质编录情况）。
	

	混凝土

工程
	3
	止水原材、接头及安装质量。
	

	
	4
	混凝土强度、耐久性（抗冻、抗渗、钢筋保护层厚度等）及外观质量等检测情况。
	

	
	5
	混凝土观感质量（有无明显质量缺陷）。
	

	
	6
	建筑物是否有明显不均匀沉降和水平位移。
	

	
	7
	混凝土结构通水前、回填前检查情况。
	

	河道

工程
	8
	现浇混凝土护坡施工质量（平整，无明显塌陷、断裂和渗水现象）。
	

	
	9
	预制块护坡砌块施工质量（无明显裂缝、缺棱掉角等缺陷，砌缝整齐均匀、表面平整清洁）。
	

	
	10
	砌石（格宾石笼）护坡（墩墙）工程施工质量（表面平整、露头均匀、无风化，勾缝均匀密实美观）。
	

	
	11
	堤顶道路施工质量（线形美观、路面平整、宽度一致）。
	

	
	12
	土方填筑压实度、坡度、高程、堤顶宽度等、河道断面、河道比降及护砌工程垫层厚度、面层厚度、强度及耐久性等质量检测情况。
	

	金属结构与设备安装工程

金属结构与设备安装工程
	13
	闸门、拦污栅、清污机等金属结构制作安装质量（防腐涂层表面是否平整，颜色是否均匀、粘结是否牢固；是否存在锈蚀等质量缺陷；运行是否平稳，有无卡阻、异响、抖动等）。
	

	
	14
	机电设备安装质量（外观质量，安装是否牢固、隔震是否有效、有无渗漏油、运行是否平稳无异响、辅助系统安装是否符合要求，设备是否规范接地等）。
	

	
	15
	变压器、高低压配电等电气设备安装质量（安全净距是否满足要求；电缆敷设、盘内配线是否整齐、标牌是否清晰；柜体按钮、旋钮、指示灯、仪表、显示屏功能是否完好）。
	

	
	16
	焊缝探伤、防腐质量（金属涂层）、接地电阻、绝缘电阻、振动、噪音、渗漏试验等质量检测情况。
	

	信息化

（数字孪生）工程
	17
	信息化（数字孪生）工程数据采集、运行控制等功能是否稳定实现、各软硬件系统运行是否有效。
	

	安全

监测
	18
	位移、沉降、渗流等观测数据分析结论是否满足设计和规范要求。
	

	其他
	
	
	

	检查意见：

                      检查单位：

                           检查人员签名：
                                           年      月      日  


附件7

安徽省“黄山杯”水利优质工程视频制作指南

一、主要内容
视频画面由工程录像、工程图片、资料图片、获奖证书等组成，配备解说和字幕。视频要充分体现工程建运管、监理控制、施工质量、效益显著等特点和亮点。

二、主要要求
1.视频不应超过5分钟，格式应为mp4、mpv、mkv。

2.解说词应言简意赅，配音使用普通话。

3.画面与配音相吻合，字幕要与解说配音同步。转场要能区分段落层次，不突兀。

4.录像和图片等要主题明确、突出重点，画面稳定、清晰，能准确全面反映全貌（远景）、局部（近景）。

三、制作提纲
1.工程简介（30秒左右）

简述工程位置、建设规模、建设内容、投资和工期等。

2.建运管方面（1分钟左右）

简述工程立项及初步设计批复情况，建设管理“四制”落实情况、工程验收情况、全过程检测、创新设计新理念等，并提供相关证明。工程投入使用以来经历的运行考验、安全管理、运行管护等情况。简述工程建设目标的实现及发挥效益情况。
3.监理控制方面（30秒左右）
编制监理规划、监理实施细则、监理工作制度等文件;开展旁站、巡视等工作;见证检验和平行检验情况；下达监理通知并督促整改情况;开展技术文件核查、审核、审批、报验、施工质量验收等情况。
4.施工质量方面（3分钟左右）

展现原材料、中间产品、施工过程质量控制（重要隐蔽、关键部位）情况；展示主体工程的土石方工程、混凝土工程、护砌工程、主要金属结构机电设备等工程实体质量状况；总结提炼信息化（数字孪生）、“四新技术”开发应用及质量控制成效等质量控制亮点。

5.工程获奖情况

图片展示各类奖项表彰文件等。

附件8
安徽省“黄山杯”水利优质工程评选否决项
	序号
	否决项内容

	1
	建设期间使用不合格原材料、构配件、中间产品、设备或不符合现行有效标准、国家明令淘汰的产品，导致工程实体质量存在问题的。

	2
	建设期间参建单位违反技术标准尤其是强制性标准降低工程建设质量的。

	3
	建设期间参建单位因质量安全问题被水行政主管部门行政处罚的。

	4
	建设期间参建单位因拖欠农民工工资，被列入“失信联合惩戒名单”或造成严重不良社会影响的。

	5
	被水行政主管部门认定存在挂靠、转包、违法分包行为的。

	6
	竣工后主体工程被隐蔽、工程实体质量无法核查的。

	7
	未按批准的设计文件施工或擅自改变设计用途。

	8
	工程实体质量检测存在不合格项且未处理的。

	9
	未按水利工程基本建设管理相关规定进行施工质量验收的；未按相应行业规定进行专项验收的。

	10
	发现严重影响工程安全运行的质量隐患的。

	11
	发现弄虚作假行为，提供虚假材料的。

	12
	参建单位及其相关人员违反评选纪律有关规定的。


附件9

安徽省“黄山杯”水利优质工程评选要点

一、建运管方面（20分）
工程建设按基本建设程序实施，严格执行建设管理“四制”；有关制度健全并得到较好执行；创优计划落实到位；设计现场服务周到；按照行业相关规定完成相关验收；工程运行管理状况效果好等。

1.项目建设管理。建设管理“四制”及质量终身责任制落实情况；组织施工图设计审查、设计变更的审查或审核与报批等情况；全过程检测开展情况；检查参建单位质量行为和工程实体情况。
2.创优计划落实。创优措施全面落实情况。

3.设计现场服务。及时提供设计文件、开展设计交底、解决有关设计问题；参加工程验收等情况。

4.工程验收情况。工程施工质量验收、合同工程验收、阶段验收、专项验收、竣工验收等情况；历次验收遗留问题及质量缺陷处理等情况。

5.工程运行管理状况。工程管理和保护范围划定情况；应急预案编制、安全度汛措施落实情况；管理主体责任落实情况；规章制度建立及执行情况；运行阶段的巡查、观测、监测、操作运行及维修养护等情况。
二、监理控制方面（15分）
有针对性编制监理规划、监理实施细则、监理工作制度等文件;规范开展旁站、巡视，及时下达监理通知并督促整改等。

6.监理文件编制。根据工程特点有针对性编制监理规划、监理实施细则、监理工作制度等文件。

7.旁站及巡视工作。按照监理实施细则,规范开展旁站、巡视、平行检验、见证取样等工作,记录完整。

8.发现问题与整改。对施工过程中发现的质量、安全等问题,及时下达监理通知并督促施工单位整改。

9.审批与验收工作。规范开展技术文件核查、审查、审批，原材料、中间产品和设备的检查、复核等工作,见证检验与平行检验开展情况；组织单元工程验收，参加施工质量验收、合同完工验收、阶段验收、专项验收、竣工验收等情况。

三、施工质量方面（65分）
施工过程质量控制效果好；工程质量检验和验收规范；工程质量满足设计和规范要求；无明显不均匀沉降和水平位移，工程现状观感良好等。

10.过程质量控制。严格按照批准的施工图设计文件和有关技术标准施工情况，不得擅自修改设计文件；原材料、中间产品、设备及单元工程（工序）质量检验和验收情况；专项施工方案编制、施工工艺试验开展等情况；工程获发明专利、QC小组、工法，开展信息化（数字孪生）、“四新技术”开发应用等情况。

11.工程实体质量。地基基础及防渗截渗工程承载力、渗透系数及完整性，混凝土工程强度、抗冻、抗渗及钢筋保护层厚度，土石方工程压实度（相对密度）、断面尺寸等，护坡（护岸）结构层厚度、强度，金属结构机电设备工程焊缝、防腐、运行震动噪音、防雷接地，信息化（数字孪生）功能实现等情况。
12.工程外观质量。主体工程的混凝土工程大面平整度、色泽、分缝设置等情况，裂缝、蜂窝及麻面等质量缺陷处理情况（如有），模板对拉螺杆孔封堵情况；护砌工程坡面平整度及分缝、排水等情况；主要金属结构机电设备安装、管道安装、盘柜安装、桥架（支架）安装、线缆敷设、标识标牌设置等情况；管理范围景观环境等情况。
抄送：省监狱管理局、省巢湖管理局、省农垦集团、省引江济淮集团。
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